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Измерване на гаражна врата
Стъпка 1: Измерете ширината на отвора в най-широката точка. Това е разстоянието между дясната и лявата страна на завършения отвор. Потърсете общи неравности, като площадки, които не са квадратни.-
DW- ширина на отвор
Стъпка 2: Измерете височината на отвора в най-високата точка. Това е разстоянието между пода и горната част на завършения отвор. Потърсете общи неравности, като подова настилка.
DH-височина на отвор
Стъпка 3: Измерете областта между горната част на отвора на вратата и тавана (или до най-ниската преграда при тавана). 
Стъпка 4: Измерете разстоянието от отвора до задната част на гаража или най-близката пречка. 
Легенда:
HR-височина на помещение
SH-височина на конструкция
CH-височина до тавана
GH-ширина на гараж.
Определя се от ширината на светлия отвор +необходимото разстяние за поставяне на страничните пружини.
Мин.разстояние  от двете страни е 55 мм,стандартно-85 мм
PH-височина на панел
PW-ширина на панел
Съвети за измерване:
Допълнителни елементи, които трябва да се спазват:
-Проверете електрическия контакт за отваряне на вратата.
-Обърнете внимание на светлините или стълбите по пътя.
-Проверете дали всички колони са в добро състояние, тавана е стабилен.
-Обърнете внимание на тръбите, тръбопроводите и т.н. над вратата, които могат да възпрепятстват работата на вратата.


1.Необходими инструменти и крепежни елементи
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2.Сглобяване
Релсите ще пристигат предваритено нарязани на размер съгласно размера на вратата.
[image: ]
225015-Уплътнителен ъгъл за преградния /напречен /профил
43006-Вертиклална релса

[image: ] 235223-Пластмасово краче за монтиране под вертикален ъгъл. С височина 8 мм, предпазва вертикалния ъгъл от корозия. Лесно закрепване, като кликнете върху крачето около вертикалния ъгъл и го закрепвате със съединителните елементи. Един комплект се състои от лявата и дясната част.
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Чрез нивелир се установява точната позиция на релсата . Захващането към стената става с дюбели.
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225015-уплътнителен ъгъл за преградния /напречен /профил 
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235206-Скоба за свързване на преградния (напречен) профил  към стената. Тази скоба намалява шанса за повреда на монтажната повърхност. 
Схема 6.3. показва Препоръчителен вариант на закрепване
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235103: Свързваща плоча за монтаж на преградния (напречен )профил до вертикалния ъгъл. Подходящ за преграден профил 60 мм .


[image: ]220015-Свързващ напречен профил /C profile/ с дупки.Подсилва  конструкцията .Подходящ за болтове и гайки M8.
235222- Съединителна скоба за монтаж на C-профил  към хоризонталните релси. Тази скоба е необходима и за създаване на рамка за лесен монтаж.
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235022-Подравняващ профил е проектиран за стабилност и гарантиращ ъгъл от 90 градуса. Универсален дизайн за левия и десния монтаж.
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24803-Монтажна скоба за поддържане на хоризонталните релси от тавана.
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24804-използва се съвместно с 24803
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Странични плочи за закриване на луфта  между кривата и горните релси. 
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130061-Предна скоба за използване в комбинация с 25650-L / R. Лесна възможност за монтаж; регулируеми по височина.[image: ]
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25650 L&R-[image: Spring break device]Универсалнa планка за предотвартяване на пружинно счупване за пружини от 50 и 67 мм. 
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13026-Подходящ за монтаж в носеща конзола или неподвижни тапи.
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13023-Универсална планка /скоба/. Регулируемо разстояние между лагерите 58 - 103 мм.
Подходящ за монтаж на пружини M50 и M67 и държачи за лагери 13026/27 или 13027.
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130190-Регулируем лагер.Лесен за инсталиране и подходящ за врати с усукващи пружини. Регулируемо разстояние между лагерите 66 - 82 мм.
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250003-Ролка
150003
За правилното разстояние е необходим само един разделител
Ширина на раздалечителя: 18 мм
Подходящ за ролки с диаметър на вала: Ø11 мм
Може да се използва директно върху ролка или в комбинация с предпазител за пръстите 250001
Намалява шума и износването на кабели с удължителна пружина и пружини в задните системи
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